-1800

-1600

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0 absolute velocity U(-) V(--); blue dots down cast; dotted shear depth [m]

-60 -40 -20 0 20 40 60 0 50 100 150 200 250

velocity [cm/s] above bottom [m]

RDI bottom track

Station : cb24

Start: 79°N 47.2803’ 177°E 5.2370’ 30-Aug-2002 12:14:52 End: 79°N 46.2004’ 177°E 14.0367’ 30-Aug-2002 13:54:30 u-mean: -1 [cm/s] v-mean -8 [cm/s] binsize do: 10 [m] binsize up: 10 [m] mag. deviation 10.6166 wdiff: 0.08 pglim: 20 elim 0.4 smoofac: 0.02 barofac: 5 botfac: 1 shear: 1 weightmin 0.05 weightpower: 1 max depth: 1957 [m] bottom: 1972 [m]

50 60 70

-1.8

-1.6

-1.4

-1.2 -1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 depth [km] target strength [dB]

0 20 40 number of data

0 0.2 vel error [m/s]

0 1000 2000 3000

-1500

-1000

-500

CTD-position east-west [m] bottom start north-south [m]