-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0 U(-) V(--); blue dots down cast; dotted shear depth [m]

-6 -4 -2 0 2 4 6 0 50 100 150 200 250

velocity [cm/s] above bottom [m]

RDI bottom track

Station : cb89

Start: 77°N 13.6599’ 162°W 10.3708’ 12-Sep-2002 21:53:20 End: 77°N 13.9681’ 162°W 8.6110’ 12-Sep-2002 23:50:11 u-mean: 1 [cm/s] v-mean 3 [cm/s] binsize do: 10 [m] binsize up: 10 [m] mag. deviation 22.6937 wdiff: 0.08 pglim: 0 elim 0.2 smoo: 0.01 baro: 1 bot: 1 shear: 1 weightmin 0.05 weightpower: 1 max depth: 2594 [m] bottom: 2607 [m]

40 60 80

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0 depth [km] target strength [dB]

0 200 range of instuments [m]

0 0.02 0.04 vel error [m/s]

0 200 400 600 800 100 200 300 400 500

CTD-position east-west [m]

GPS-end

bottom end

start north-south [m]

LDEO LADCP software: Version 7a Sep 2002